系统采用24Ghz毫米波雷达高精度车辆车速实时显示功能，由高亮灯珠组成车速数值，超速显示由绿转红

当车辆进入“雷达测速牌”的雷达检测区时（月0-300M）雷达自动探测车辆速度并予以显示提醒驾驶员降低车速。

可根据当地实际情况定制限速数值60/80/120等

根据显示屏所需耗电灵活定制 太阳能30w/60w/100w等